
**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Тележка механизированная передаточная ТМПА-10 т. (Аккумуляторная)





****

Рисунок не определяет конструкцию тележки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** (впишите нужное, поставьте галочку) | | | | | | | | | | |  | |
| **Количество тележек, шт.** | |  | **Базовое исполнение** | | **Варианты дополнительных исполнений по заказу** | | | | | | **не стандартное исполнение** | |
|  |
| **мощностные показатели** | **Скорость передвижения, м/мин.** | |  | 50 |  | 70 |  | 35 |  | 20 |  |  |  |
| **Максимальный преодолеваемый уклон (с полной нагрузкой) %** | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |  |  |  |
| **Мощность электромотора передвижения, кВт** | | 6,3 | | 9 | | 5 | | 3 | |  |  |  |
| **Напряжение АКБ, В** | | 72 | | 72 | | 72 | | 48 | |  |  |  |
| **Ёмкость АКБ, Ач.\*** | | 500 | | 600 | | 400 | | 400 | |  |  |  |
| **Параметры АКБ и климатическое исполнение в зависимости от типа АКБ** | **Тип аккумуляторной батареи** | |  | AMG |  | GEL |  | LiFePo4 |  | |  | |  |
| **При эксплуатации** | | У1 /-20...+50 | | У1 /-40...+50 | | У1 /-10...+40 | |  |
| **При хранении** | | У3 / -20...+50 | | У3 / -20...+50 | | У4 / +5...+40 | |  |
| **При зарядки АКБ** | | У3 / -20...+50 | | У3 / -20...+50 | | У4 / +5...+40 | |  |
| **Время зарядки АКБ \*\*** | | 12 | | 12 | | 3,5 | |  |
| **Габаритные размеры платформы (тележки)** | **Длина L, м.** | |  | 4.5 (4,7) |  | 5(5.2) |  | 5.5(5.7) |  | 6(6.2) |  |  |  |
| **Ширина В, м.** | |  | 2 | | | | | | |  |  |  |
| **Высота h, м** | |  | 0,7 | | | | | | |  |  |  |
| **Тип управления** | | |  | пульт на кабеле |  | радиоуправление | | | | | | |  |
| **Система от столкновения с препятствиями** | | |  | механический бампер |  | Лидар | | | | |  |  |  |
| **Настил** | | |  | Рифлёная сталь (4 мм.) |  | Резина | | | | |  |  |  |
| **Цвет** | **тележки** | |  | RAL1033 | | | | | | |  |  |  |
| **настила** | |  | черный | | | | | | |  |  |  |
| Комплектация по умолчанию: | | | | | Дополнительные опции: | | | | | | | |  |
| Встроенная зарядная станция | | |  |  |  | Головной свет (светодиодные фары) | | | | |  |  |  |
| Звуковая сигнализация | |  |  |  |  | Съёмные борта (коники) | | |  |  |  |  |  |
| Световая сигнализация | |  |  |  |  | Ложементы | |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор заряда АКБ | |  |  |  |  | Буксировка тележки при полном разряде АКБ (буксировочное дышло, механизм отключения приводной оси) | | | | | | |  |
| Строповочные петли | |  |  |  |  |  |
| Бесщёточный электромотор постоянного тока | | | | |  |  |

\*Ёмкость АКБ рассчитана на непрерывную работу тележки в течение 8 часов (с полной нагрузкой) без учёта времени погрузки/разгрузки.

\*\*Время зарядки АКБ может меняться в зависимости от температуры окружающей среды, параметров питающей сети и остаточного уровня заряда, в данном случае указано при условиях:

1. Температура окружающей среды +200С;
2. Остаточный уровень заряда не менее 20%.

Особые требования по изготовлению тележки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ! Тележки не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных средах, в   
помещениях с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают разрушение электрической изоляции, для транспортирования расплавленного металла, ядовитых веществ**

**\*Время зарядки аккумулятора указано, при**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Согласовано: АО «ВОМЗ»:  Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  Тел/факс (81153) 6-88-44, 6-87-07, 6-87-84  м.п. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |